|  |  |
| --- | --- |
| Vista Undangan | No Dokumen : 01/No.07 – Dok.03/2022 |
| Mulai Berlaku : - |
| *Work Instuction /* **INSTRUKSI KERJA**  WI – **CEK KEMIRINGAN PISAU POTONG** | Revisi : 1.0 |
| Tanggal Revisi : - |
| Halaman : 1 Dari X |

1. Turunkan pisau potong hingga salah satu ujung dari pisau potong mengenai cutting stick
2. Longgarkan *Mur* Besar di belakang dari sisi yang ingin di perbaiki menggunakan *Adjustable Wrench* (Kunci Inggris) yang berukuran besar dengan cara memutar *Mur* ke arah atas
3. Putar *Baut* yang berbentuk kotak (Atas / Bawah) Sesuai dengan kebutuhan hingga mendapatkan keseimbangan menggunakan *Adjustable Wrench* (Kunci Inggris) yang berukuran Kecil

*\*Notes :*

Dalam suatu kasus, terkadang tingkat kemiringan dari pisau potong terlampau tinggi. Jika demikian memutar Satu sisi *Mur* besar dirasa akan belum cukup untuk memperbaiki tingkat kemiringan pisau. Maka dari itu, Seimbangkan kedua *Mur* Guna mendapatkan hasil yang maksimal