|  |  |
| --- | --- |
| Vista Undangan | No Dokumen : 01/No.09 – Dok.03/VST/2022 |
| Mulai Berlaku : - |
| *Work Instuction /* **INSTRUKSI KERJA**  WI – **CEK KETAJAMAN PISAU POTONG** | Revisi : 1.0 |
| Tanggal Revisi : - |
| Halaman : 1 Dari X |

1. Instruksi kerja ini dilakukan setiap pagi sebelum mengerjakan *Work Order*
2. Letakkan 1 (Satu) Lembar sisa potong kertas jamine ketebalan 200gr hingga menutupi seluruh cutting stick
3. Lakukan pemotongan seperti biasa
4. Pastikan kertas terpotong seluruhnya

*\*Notes :*

Untuk melakukan checking ketajaman pisau pastikan bahwa umur pisau belum melebihi 6 minggu dari sejak pemasangan dan belum terlalu banyak melakukan potong board.