|  |  |
| --- | --- |
| Vista Undangan | No Dokumen : 01/No.11 – Dok.03/VST/2022 |
| Mulai Berlaku : - |
| *Work Instuction /* **INSTRUKSI KERJA**  WI – **MENGGANTI CUTTING STICK** | Revisi : 1.0 |
| Tanggal Revisi : - |
| Halaman : 1 Dari X |

1. Angkat Cutting Stick dari salah satu sisi area
2. Tarik secara perlahan untuk meminimalisir Cutting Stick patah
3. Jika Cutting Stick masih digunakan 1 sisi, Cutting Stick masih bisa untuk digunakan
4. Pasang Cutting Stick menggunakan *Palu Konde* kecil dengan cara memukul Cutting Stick Kedalam secara perlahan guna meminimalisir pecahnya Cutting Stick akibat pemukulan yang terlalu keras
5. Lakukan pemsangan Cutting Stick hingga terpasang dengan baik pada area yang telah ditentukan