|  |  |
| --- | --- |
| Vista Undangan | No Dokumen : 01/No.12 – Dok.03/VST/2022 |
| Mulai Berlaku : - |
| *Work Instuction /* **INSTRUKSI KERJA**  WI – **MENGGANTI PISAU POTONG** | Revisi : 1.0 |
| Tanggal Revisi : - |
| Halaman : 1 Dari X |

1. Siapkan pisau pengganti, ***Cover Pisau Pengganti JANGAN DIBUKA DULU!***
2. Sebelum Pisau Potong diturunkan, lepas 2 (Dua) baut paling kanan
3. Turunkan Pisau Potong hingga menempel sempurna pada Cutting Stick
4. Lepaskan semua baut pengunci Pisau Potong.
5. Posisikan holder di atas Pisau Potong dengan cara menekan kedua tombol cut (***HATI-HATI!)***
6. Ambil Pisau Potong yang berada di atas cutting stick menggunakan 2 baut yang dipasang pada Pisau Potong (***HATI-HATI!***)
7. Buka cover pelindung dan Letakkan Pisau Potong baru di atas Cutting Stick
8. Letakkan Pisau Potong lama ke dalam cover pelindung
9. Dorong Pisau Potong (mengarah ke bagian Press) hingga posisi Pisau Potong vertikal 90o
10. Pindahkan Switch On / Off ke arah Coupling
11. Dibantu Assisten Tukang Potong, putar penggerak secara manual menggunakan alat yang telah di sediakan guna menurunkan handle Pisau Potong
12. Sejajarkan posisi lubang Pisau Potong dengan Handle.
13. Pasang *Mur* dengan baik untuk menggabungkan antara Pisau Potong dengan Handle.
14. Dengan posisi Switch masih ke arah Coupling, posisikan handle kembali ke atas dengan cara memutar penggerak secara manual
15. Pasang sisa *Mur*
16. Kembalikan Pisau Potong kebawah (Menempel dengan cutting stick) dengan cara memutar penggerak secara manual
17. Sesuaikan posisi Pisau Potong dengan Cutting Stick dengan cara :
    1. Buka sayap kanan Mesin Potong
    2. Longgarkan baut yang berada pada atas dan bawah lengan ayun Menggunakan *Adjustable Wrench* (Kunci Inggris)
    3. Putar ketas lengan ayun untuk menaikkan Handle Pisau Potong (dan Sebaliknya)
    4. Ketika dirasa posisi Pisau Potong dengan Cutting Stick sudah sesuai, Kencangkan kembali baut yang berada diatas dan bawah lengan ayun
18. Cobalah memotong dengan ketentuan :
    1. Kertas HVS harus bisa terpotong di semua bagian area potong