|  |  |
| --- | --- |
| Vista Undangan | No Dokumen : 01/No.17 – Dok.03/VST/2022 |
| Mulai Berlaku : - |
| *Work Instuction /* **INSTRUKSI KERJA**  WI – **PENGOPERASIAN MESIN POTONG** | Revisi : 1.0 |
| Tanggal Revisi : - |
| Halaman : 1 Dari X |

1. Putar Switch ke posisi ON
2. Ukur sesuai dengan kebutuhan pada *Work Order*
   1. Tombol Sebelah kiri bertuliskan “ *Backward* “, Untuk memundurkan pendorong mesin
   2. Tombol Sebelah kanan bertuliskan “ *Forward* “, Untuk memajukan pendorong mesin
3. Sebelum memotong, letakkan balok pada area press agar kertas tetap rapi
4. Potong kertas dengan menekan tombol **CUT** pada sisi kiri dan kanan mesin
5. Ulangi langkah ke 2 - 4 hingga proses memotong kertas selesai